**Приложение № 1**

**Техническая спецификация к перечню закупаемой медицинской техники (Бесконтактный тонометр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **кол-во** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| 1 | **Бесконтактный тонометр** для проведения процедур бесконтактного измерения внутриглазного давления по сопротивлению роговицы глаза  (с прилагающим к нему комплектного столика). | Тип – Бесконтактный  Область измерений - От 0 до 60 мм рт.ст.  Шаг измерений - 1 мм рт.ст.  Рабочая дистанция - 11мм от переносицы  Режим - Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной  Интерфейс - RS232C  Режим энергосбережения - Доступен  Экран - 5.7 дюйма цветной жидкокристаллический  Принтер - Термопринтер  Питание - 100-240В, 50/60Гц  Потребление - 80ВА  Габариты - 294х510х462  Масса - 20.5кг  Регулируется давление воздушной струи. Режимы измерения: **автоматический, ручной и полуавтоматический.**  **Особенности:**  - Результат теста высвечивается на экран;  - Усовершенствование программных алгоритмов и микросхем каждая новая модификация прибора позволяет получать результат быстрее и с большей точностью;  - Серию замеров давления аппарат делает автоматически, после чего выводит на дисплей средние число для каждого глаза (измерения в диапазоне 0–60 мм р.с.). | 1 | г. Актобе, ул. Набережная 79/61 | До 60 дней |